# **Щиты 10х4 м**

1. Требования к виниловым постерам **для статики**.
	1. Материал: винил, изготовленный по технологии литья. Склейки вертикальные.
	2. Цветность 4+0.
	3. Плотность материала 400-510 г/м2
	4. Габарит постера – 10000х4000 мм горизонтальный.
	5. Запечатываемое поле – 10000х4000 мм.
	6. Видимое поле (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 9800х3900 мм, относительно центра постера.