# **Щиты 10х4 м**

1. Требования к виниловым постерам **для статики**.
   1. Материал: винил, изготовленный по технологии литья. Склейки вертикальные.
   2. Цветность 4+0.
   3. Плотность материала 400-510 г/м2
   4. Габарит постера – 10000х4000 мм горизонтальный.
   5. Запечатываемое поле – 10000х4000 мм.
   6. Видимое поле (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 9800х3900 мм, относительно центра постера.