# **Щиты 6х3 м**

1. Требования к виниловым постерам **для статики**.
   1. Материал: винил, изготовленный по технологии литья.
   2. Цветность 4+0.
   3. Плотность материала 450-600 г/м2
   4. Габарит постера – 6200х3000 мм.
   5. Запечатываемое поле – 6000х3000 мм.
   6. Видимое поле (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 5800х2900 мм, относительно центра постера.